
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ



Инструкция

о мерах пожарной безопасности в общежитии КГТУ им. И. Раззакова

1 Общие положения

1Л Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии (далее — инструкция), Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова (КГТУ) (далее — университет) устанавливает основные требования пожарной безопасности в общежитии.

1. Каждый работник университета, а также лицо проживающее или посещающее общежитие обязано знать и строго исполнять требования настоящей инструкции, не допускать действия, которые могут привести к пожару.
2. Все лица, вселяемые в общежитие, должны проходить первичный, повторные инструктажи по пожарной безопасности под подпись в журнале правила пожарной безопасности для студентов в общежитии № 1,2,3. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, в общежитие не заселяются.
3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет комендант общежития, назначенный в установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

2.Содержание помещений общежития

1. Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.
2. Средства пожарной безопасности, системы противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
3. Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными.
4. Двери эвакуационных выходов в общежитии должны открываться в сторону выхода из здания.
5. Двери эвакуационных выходов должны запираться только на легкооткрывающиеся замки.
6. Системы противодымной защиты (вытяжки), аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод, должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.

/

1. В здании общежития должны быть на видных местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Во всех комнатах общежития должны быть вывешены: краткая памятка о правилах пожарной безопасности, памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.
2. Работники общежития должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте.
3. Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.
4. Установка и подключение любых электрических приборов в общежитии должны быть согласованы с отделом главного энергетика.

3. Запрещается

1. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.
2. Курить и применять открытый огонь в помещении общежития.
3. Оставлять без присмотра включенные телевизоры, видео- и аудиотехнику.
4. Пользоваться поврежденными розетками, осветвительными и соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями.
5. Применять в целях отопления нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы.
6. Пользоваться в комнатах общежития электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
7. Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
8. Подключать нескольких потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания.
9. Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
10. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
11. В здании общежития должны быть на видных местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Во всех комнатах общежития должны быть вывешены: краткая памятка о правилах пожарной безопасности, памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.
12. Работники общежития должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте.
13. Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.
14. Установка и подключение любых электрических приборов в общежитии должны быть согласованы с отделом главного энергетика.

3. Запрещается

1. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в дом числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.
2. Курить и применять открытый огонь в помещении общежития.
3. Оставлять без присмотра включенные телевизоры, видео- и аудиотехнику.
4. Пользоваться поврежденными розетками, осветвительными и соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями.
5. Применять в целях отопления нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы.
6. Пользоваться в комнатах общежития электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
7. Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
8. Подключать нескольких потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания.
9. Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
10. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
11. Допускать соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими материалами.
12. Использовать выключатели, штепсельные розетки и т.п. для подвешивания одежды, а также заклеивать электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами.
13. Устранять самостоятельно неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание, неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.
14. Производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (для указанных целей использовать только пожаробезопасные моющие растворы и препараты).
15. Разводить костры, сжигать отходы на территории общежития.
16. Производить самовольную перепланировку, изменять функциональное назначение помещений общежития. Реконструкция, перепланировка, изменение функционального назначения помещений должна согласовываться с отделом по эксплуатации зданий и сооружений университета.
17. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
18. Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах общежития легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаро взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.
19. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения общежития для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
20. Устраивать в подвалах и цокольных этажах общежития мастерские, а

также размещать иные хозяйственные помещения, если нет

самостоятельного выхода или выход из них не изолирован

противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

3.21 Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах общежития кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

1. Проживающие в общежитии

Проживающие в общежитии обязаны:

* 1. Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории университета.
  2. Уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение.
  3. Ознакомиться с планом эвакуации из здания, а также расположением выходов.
  4. Сообщать администрации обо всех неисправностях электрооборудования, которые могут вызвать пожар.

1. Действия персонала при пожаре и проведении практических тренировок по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при

пожаре

5.1. В дневное время

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) в здании общежития каждый работник, проживающий обязан:

1. Немедленно сообщить об этом:

* в пожарную охрану по телефону 101,112 (в сообщении указать адрес объекта, что горит, сведения о наличии людей, свою фамилию);
* дежурному по университету.

1. Открыть двери всех эвакуационных выходов.
2. Приступить к эвакуации людей из общежития в соответствии с планом эвакуации, надев индивидуальные средства защиты органов дыхания.
3. Проверить на всех этажах наличие людей, при необходимости задействовать индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания.
4. Обеспечить отключение электроснабжения в здании с привлечением электрика службы главного электроэнергетика.
5. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный водопровод) до прибытия пожарных подразделений не подвергая свою жизнь и жизнь других людей опасности.
6. Организовать встречу пожарных подразделений, сообщить руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.
7. В ночное время
8. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) в здании дежурный вахтер немедленно сообщает:

* в пожарную охрану по телефону 101 (в сообщении указать адрес объекта, что горит, сведения о наличии людей, свою фамилию).

1. Надев индивидуальные средства защиты фильтрующего действия, дежурный вахтер, взяв фонарь с вахты, приступает к эвакуации людей из здания, при необходимости задействует индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания, проверяет на всех этажах здания наличие людей.
2. До прибытия пожарных подразделений дежурный вахтер приступает к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный водопровод).
3. Дежурный вахтер организует встречу пожарных подразделений и сообщает руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.
4. Действия проживающих в общежитии в случае получения сигнала о пожаре и при проведении практических занятий

6.1 При оповещении о пожаре в здании необходимо:

* быстро одеться, собрать свои личные вещи и документы;
* закрыть окна;

отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть помещение;

* согласно плану эвакуации выйти из здания через основной или запасной выход и прибыть в место сбора;
* доложить о своем прибытии коменданту общежития.

Главный инженер

Согласовано:

C:\Users\Intel\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.jpegC:\Users\Intel\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image5.jpeg

Проректор АХР

А.Р.Бекбоев

Зав.ОТБ, ОТ и ГО

Юрист

А.К.Курмушиев

C:\Users\Intel\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.jpeg

Б. С .Абдрахманова